% !TEX root =  ../Architecture_reseau_Mauvaisin.tex

% Chapitre: Vue Globale de l'Architecture Réseau
\chapter{Configuration du routeur WiFi 740N}
\label{chap:routeur740N}

% Section: Configuration
\section{Configuration}
\label{chap5:sec:config}

Sur le 740N adhérent:

\begin{verbatim}
sur routeur client
- port WAN sur l'antenne STA 5 GHz client
- port LAN et wifi = br-lan = reseau local

system / software
important installer le paquet : ip

network / interfaces
wan static address 91.224.148.68
IPv4 netmask 255.255.255.255
Use custom DNS servers 91.224.148.10

system / startup / local startup

# Put your custom commands here that should be executed once
# the system init finished. By default this file does nothing.

ip route add 172.31.68.0/24 dev eth1
ip route add default via 172.31.68.1

exit 0

\end{verbatim}
