\documentclass{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[frenchb]{babel}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{pgf}
\usepackage{eurosym}
\DeclareUnicodeCharacter{20AC}{\euro}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{pgfplots}
\usepgfplotslibrary{dateplot} % Needs TeXlive 2013 ...

\usetheme{Rochester}

% Page number n/tot in the lower right corner
\usefoottemplate{
  \begin{beamercolorbox}[ht=2.25ex,dp=4ex,right,ignorebg]{date in head/foot}
    \usebeamerfont{date in head/foot}
    \insertframenumber/\inserttotalframenumber
  \end{beamercolorbox}
  }
\usenavigationsymbolstemplate{}

% \graphicspath{{../images/}}

% Color for links
\definecolor{darkblue}{rgb}{0.,0.2,0.375}
\hypersetup{
  colorlinks=true,
  urlcolor=darkblue,
  linkcolor=black
}
% also use it for page numbers
\setbeamercolor*{palette secondary}{fg=darkblue,bg=black!25}

% a macro for figures
\newcommand\fig[2]{
  \centerline{\includegraphics[width=#2]{#1}}}

% Tetaneutral.net logo
\definecolor{ttnn1}{rgb}{.695,.645,.551}
\definecolor{ttnn2}{rgb}{.906,.839,.730}
\newcommand{\ttnn}{\Huge\color{ttnn1}{\textbf{teta}}\color{ttnn2}{neutral}\color{ttnn1}{.net}}

% go
\title{Tetaneutral.net un FAI associatif}
\author{Guilhem Saurel}
\institute{\ttnn{}}
\date{Milan presse - Toulouse - 20 septembre 2018}


\AtBeginSection[]{
\begin{frame}<beamer>
\frametitle{Agenda}
\tableofcontents[currentsection]
\end{frame}
}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{document}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}[plain]
\maketitle
\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{Licence}

\centerline{\includegraphics[width=2cm]{88x31}}
\vspace{1em}
{\scriptsize
Ce document est sous licence \\[1ex]
\emph{Creative Commons Paternité - Partage à l'Identique 3.0 non transposé.}\\[10pt]

Il a été créé par Laurent Guerby, Matthieu Herrb et Guilhem Saurel.

Le texte complet de cette licence est disponible à l'adresse~:\\
\url{http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/}}

\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{À propos de l'orateur}
\textbf{Guilhem Saurel}
\begin{itemize}
\item Ingénieur en électronique de l’INP-ENSEEIHT
\item Docteur en robotique humanoïde
\item Ingénieur de Recherche au LAAS-CNRS
\item Président de l'association tetaneutral.net
\end{itemize}
\url{mailto:guilhem@saurel.me}\\
\end{frame}

%----------------------------------------------------------------------
%\begin{frame}{À propos de l'orateur}
%\textbf{Frédéric Zulian}
%\begin{itemize}
%\item TODO
%\end{itemize}
%\url{mailto:TODO}\\
%\end{frame}

%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}
  \frametitle{Agenda}
  \tableofcontents
\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\section{Introduction}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{Objectifs}
\begin{itemize}
\item Comment (et pourquoi) créer un opérateur en France
\item Légal / IP / Datacenter / L2 / BGP / Transit / Peering et IX
\item La pratique
\item Matériel sans fil performant sur fréquences ouvertes au public / zones « blanches »
\end{itemize}
\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{Objets de l'association}
\begin{itemize}
\item But pédagogique : comprendre les mécanismes des internets
\item Apprendre en pratiquant : devenir FAI
\item Défense de la Neutralité du Réseau
\item Moyens pédagogiques à disposition des enseignants
\item Collaboration avec tous les acteurs intéressés
\item Interlocuteurs pour les collectivités locales
\end{itemize}
\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\section{Fournisseur d'Accès Internet}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{Historique}
\begin{itemize}
\item Janvier 2011 déclaration préfecture (loi 1901)
\item INSEE (Siren/Siret code APE), ARCEP (FAI)
\item Février 2011 RIPE (Adresses IP)
\item Mars 2011 serveur à Paris (connectivité)
\item Ouverture compte crédit coopératif (\euro\euro\euro)
\item Membre fondateur de la Fédération FDN / essaimage
\end{itemize}
\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{IANA / RIR / LIR}
\begin{itemize}
\item Internet Assigned Numbers Authority
\item Délègue aux Regional Internet Registry\\
  AfriNIC, ARIN, APNIC, LACNIC, RIPE
\item Réseaux IP Européens Network Coordination Centre
\item Local Internet Registry
\item À Toulouse celui choisi : \href{http://fullsave.com/}{FullSave}
\end{itemize}
\begin{center}
    \includegraphics[width=8cm]{rirs}
\end{center}
\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{Dossier LIR et RIPE}
\begin{itemize}
\item Pour obtenir des IP, il faut monter un dossier administratif avec son LIR
\item RIPE pointilleux, par exemple tout refaire avec « Association tetaneutral.net » plutôt que « tetaneutral.net »
\item Justificatifs (factures, logs de routeurs, autre,...)
\item le LIR paye au RIPE \EUR{50} HT/an et par ressource et refacture ce qu'il veut pour le service.
\end{itemize}
\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{IP et RIPE}
\begin{itemize}
\item Wikipedia \href{http://en.wikipedia.org/wiki/Ipv4_address_exhaustion}{Ipv4\_address\_exhaustion}
\item LIR existant RIPE : un seul /22 IPv4 = 1024 IP
\item Nouveau LIR \EUR{2000} HT signup fee
\item \EUR{1800} HT/an
\item /29 à /32 IPv6 et... un seul /22 IPv4 si justifié (en « PA »)
\end{itemize}
\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{Association et Opérateur}
\begin{itemize}
\item CPCE Code des Postes et des Communications Électroniques
\item ARCEP Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes
\item Réseau ouvert au public
\item L33-1 \textasciitilde{} 1300 opérateurs
\item R9-2 \textasciitilde{} 30 opérateurs
\end{itemize}
\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{Opérateur 2}
\begin{itemize}
\item ARCEP décision 12-1304 du 23 octobre 2012 : tetaneutral.net
\item liste nominative des opérateurs destinataires des informations concernant l'installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les immeubles
\end{itemize}
\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{Obligations}
\begin{itemize}
\item « \textit{Bonjour, tel jour à telle heure telle adresse IP chez
    vous (RIPE)  a parlé à telle autre adresse IP, donnez-nous les nom et adresse de l'abonné} »
\item IP publique fixe par abonné : pas de logs, seulement début/fin
  d'abonnement
\item IP partagées : logs de connexion à maintenir pour pouvoir
  répondre, informations sensibles sur la vie privée.
\end{itemize}
\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{Transparence}
\begin{itemize}
\item Budget potentiellement conséquent, service, argent, questions
\item Publier le log des dépenses est facile si fait régulièrement et
  peu coûteux en temps
\item Publier bilan comptable fastidieux, annuel et a posteriori,
  perte d'information
\item Amortissement et équilibre financier : vue subjective, chacun
  peut se faire une idée différente
\end{itemize}
\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\section{Connexion à l'Internet}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{Historique 2}
\begin{itemize}
\item Avril 2011 pose de notre fibre optique
\item Mise en service du réseau
\item Juillet 2011 ouverture des services
\item Septembre 2011 FAI à Saint-Gaudens
\item Novembre 2011 \EUR{700}/mois : équilibre financier mensuel
\item Décembre 2011 apport de Toulouse Sans Fil
\end{itemize}
\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{Fibre et L2}
\begin{columns}
\column{0.6\textwidth}
\begin{itemize}
\item 307\,m de fibre du DC Cogent vers Myrys
\item Transit fibre Cogent $\rightarrow$ TH2
\item Présence au DC TH2 (paris) connexion France-IX, Liazo, Equinix,
  FR-IX, GIXE, FDN
\end{itemize}
\column{0.4\textwidth}
\fig{11b}{\textwidth}
\fig{11}{\textwidth}
\end{columns}
\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{Datacenter}
\begin{itemize}
\item Rackable, baie et partie, kVA
\item 1U via revendeur en général
\item Politique pour le câblage et l'accès
\item Meet Me Room, demi-circuits
\item WDM car câbles chers
\item Mono ou Multi opérateurs
\end{itemize}
\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\section{Accès aux contenus : peering}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{Peering et Transit}
\begin{itemize}
\item Émettre et recevoir pour une destination
\item Peering privé
\item Peering via point d'échange « IX »
\item Peering via route serveur d'un IX
\item Peering payant ou gratuit
\item Transit pour tout ce qui n'est pas passé en peering
\item Redondance
\end{itemize}
\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{Peering en pratique}
\begin{itemize}
\item \url{http://as197422.peeringdb.com/}
\item Facebook, Google, Microsoft : politique de peering ouverte \\
même pour tetaneutral.net
\item Liste d'annonce sur les IX, nouveaux venus, maintenance et
  incidents
\item France-IX : 200\,Gbit/s, AMS-IX 3.2\,Tbit/s
\end{itemize}
\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{Peering local}
\begin{itemize}
\item TouIX Toulouse Internet Exchange
\item Boucle optique Cogent/Neo Center/HdT
\item fin mai 2014  TLS00 de Fullsave \url{http://tls00.fr}
\item Renater Toulouse ?
\item Convention avec France-IX VLAN 4032 GE
\item Interconnexion Route Server LyonIX
\item Projet SDN TouSIX
\end{itemize}
\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{Border Gateway Protocol}
\begin{itemize}
\item Pour s'échanger les routes et les gateway entre routeurs
\item BGPv4 RFC4271 actuellement en prodution sur l'internet. Port
  tcp/179
\item Identifiant BGP : Autonomous System Number ou « ASN », attribué
  par les RIR
\item tetaneutral.net : AS 197422 (AS4 AS32)
\item \textasciitilde{} 540\,000 routes IPv4 et \textasciitilde{} 23\,000
  IPv6
\end{itemize}
\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{BIRD Internet routing daemon}
\begin{itemize}
\item BIRD \url{http://bird.network.cz/}
\item BGP en C sous licence GPL
\item Prévu pour être efficace et peu consommateur en ressources
\item « full view » en \textasciitilde{} 70\,MB de RAM
\item 15 mars - 25 mai 2011 : 700 minutes de CPU soit 10 mn/j\\
  < 1\% CPU usage (core i3 @ 3\,GHz)
\end{itemize}
\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{Routeur tetaneutral.net}
\fig{06}{.9\textwidth}
\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{Réseau d'interconnexion tetaneutral.net}
\fig{12}{0.9\textwidth}
\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{Looking Glass et NLNOG Ring}
\begin{itemize}
\item \url{http://lg.tetaneutral.net/}
\item \url{https://ring.nlnog.net/}
\item \url{http://lg.ring.nlnog.net/}
\item Échange de VM entre opérateurs
\item Tests ping, traceroute, matrice MTU
\item \url{http://amp.ring.nlnog.net/matrix.php/ipv4/mtu/FR/NL}
\item Ring SQA partial outage detector
\end{itemize}
\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{Looking Glass: Peering \& Transit}
\fig{lg-n7}{\textwidth}
\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{Statistiques septembre 2018}
\begin{center}
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[
    enlarge x limits=0.5,
    x=2cm,
    ybar stacked,
    ylabel={Débit moyen (Mb/s)},
    ymin=0,
    legend style={at={(0.5,-0.1)}, anchor=north},
    bar width=1cm,
    symbolic x coords={Reçu,Émis},
    xtick=data,
    nodes near coords,
    nodes near coords align={vertical},
]
\addplot coordinates {(Reçu,580) (Émis,809)};
\addplot coordinates {(Reçu,145) (Émis,116)};
\legend{transit, peering}
\end{axis}
\end{tikzpicture}
\end{center}
\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
%\begin{frame}
%\frametitle{RIPE-532}
%\begin{itemize}
%\item PI : Provider Independant
%\item PA : Provider Aggregated
%\item IPv6 $\Rightarrow$ tetaneutral.net a un PA /40
%\item Problème de filtre « strict » à /32
%\item Seule solution : LIR
%\item /29 $\Rightarrow$ 8 * /32
%\end{itemize}
%\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\section{Distribution du réseau aux adhérents}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{Accès internet}
\begin{itemize}
\item RTC 56\,kbit/s
\item ADSL max 20\,Mbit/s réception 1\,Mbit/s envoi
\item 512\,kbit/s à quelques kilomètres de ligne
\item SDSL max 4\,Mbit/s symétrique par paire
\item VDSL 100/50\,Mbit/s, identique à ADSL à 1,5\,km
\item Satellite géostationnaire 35786\,km Ka-Sat 26.5-40\,GHz
\end{itemize}
\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{Accès internet 2}
\begin{itemize}
\item Wimax 3.5\,GHz en France, Licence
\item 3G/4G/LTE, pas forcément couvert
\item Wifi via professionnel PME Alsatis ou TPE Attilog
\item Fibre optique 10-40\,km max > 1\,Tbit/s, 100-1000\,Mbit/s pour
  modem \textasciitilde{} \EUR{100}
\end{itemize}
\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{ADSL}
\begin{itemize}
\item La majorité des accès haut débit est en ADSL
\item NRA N\oe{}ud de Raccordement Abonné
\item \textasciitilde{} 15000 NRA en France
\item Rayon 3-4\,km puis zone grise puis blanche
\item Zone grise étendue < 2\,Mbit/s pas de TV
\end{itemize}
\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{Services}
\begin{itemize}
\item Aux adhérents, cotisation \EUR{20}/an
\item Hébergement de serveur en format libre et serveurs virtuels
\item Accès internet à Toulouse \EUR{20}/mois
\item Gratuit pour les squats (mouvement CREA)
\item Tarifs libres, longue présentation personnalisée des objectifs à
  chaque nouvel adhérent
\item Pas de « clic et service »
\end{itemize}
\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{Services 2}
\begin{itemize}
\item Accès internet en zone blanche \EUR{28}/mois
\item Pas de frais d'accès (hors antenniste)
\item Pas de frais de résiliation
\item Pas d'engagement de durée (mensuel)
\item Internet seul sans téléphone ni TV
\item Antenne, câble extérieur et routeur fournis pour la durée de
  l'abonnement
\end{itemize}
\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{Services 3}
\begin{itemize}
\item Cher, prix de convergence hors équipement plutôt à \EUR{15}/mois
\item Marge de man\oe{}uvre pour le futur
\item VoIP via prestataire classique
\item Exemple offre OVH illimité vers les fixes pour \EUR{1,18}/mois,
  \EUR{80} de caution pour le téléphone
\end{itemize}
\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{Services 4: Accès fibre optique}
\begin{itemize}
    \item Résidence de tests: Aux Quatre Vents, Cartoucherie
    \item Best effort: 10 Gb/s
    \item Relations avec les autres FAI encore floues
\end{itemize}
\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
%\begin{frame}
%\frametitle{Wifi et Radio}
%\begin{itemize}
%\item Domaine public, bien commun
%\item Novembre 2002 - avril 2007 ouverture expérimentale en France
%\item 2402 - 2482\,MHz 20\,dBm = 100\,mW
%\item total 80\,MHz ouverts
%\item TSF et pionniers
%\end{itemize}
%\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
%\begin{frame}
%\frametitle{Wifi 2}
%\begin{itemize}
%\item 5\,GHz ouvert en décembre 2005 en France
%\item 5170 - 5220 20\,dBm $\Rightarrow$ 80\,MHz
%\item 5250 - 5330 20\,dBm DFS $\Rightarrow$ 80\,MHz
%\item 5490 - 5710 30\,dBm = 1W DFS $\Rightarrow$ 220\,MHz
%\item dont 5600-5650 radar météo fixe (5625 à Toulouse) DFS
%\item 5745 - 5826 $\Rightarrow$ USA 80\,MHz puissance plus élevée
%\end{itemize}
%Consulté avec la FFDN pour la \url{http://www.mission-spectre2014.fr/}
%\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
%\begin{frame}
%\frametitle{Efficacité spectrale}
%\begin{itemize}
%\item Débit sur une fréquence partagé par les utilisateurs sur une
  %zone géographique
%\item 802.11abgn, 802.11ac (canaux 80 et 160\,MHz en 5\,GHz) et 802.11ad (60\,GHz) \\
  %\url{http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11}
%\item En situation réelle 100\,Mbit/s sur 40\,MHz (une direction) \\
  %8.6\,km $\rightarrow$ 2.5\,bit/s/Hz
%\item AirFiber 5X 220 Mbit/s symetrique sur 50 MHz \\
  %4.1\,km $\rightarrow$ 8.8\,bit/s/Hz
%\end{itemize}
%\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
%\begin{frame}
%\frametitle{PIRE}
%\begin{itemize}
%\item PIRE Puissance Isotrope Rayonnée Équivalente
%\item EIRP Equivalent Isotropically radiated Power
%\item Signal/Bruit
%\item Lois et règlements
%\item Puissances faibles sur les bandes ouvertes vs les bandes
  %soumises à licence
%\end{itemize}
%\end{frame}
%%----------------------------------------------------------------------
%\begin{frame}
%\frametitle{Ondes et Santé}
%\begin{itemize}
%\item 2,4\,GHz rien de spécifique vis à vis de l'eau (20\,GHz), un
  %micro-ondes peut marcher à d'autres fréquences
%\item Téléphones sans fil \textasciitilde{} wifi
%\item GSM \textasciitilde{} 4\,W max dans la poche, > 100\,W Base
%\item Radio FM 2000-4000\,W
%\item Antennes plus nombreuses = moins de puissance \\
  %mesure champmètre
%\end{itemize}
%\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
%\begin{frame}
%\frametitle{Antenne}
%\begin{columns}
%\column{0.7\textwidth}
%\begin{itemize}
%\item Analogie ampoule et lampe torche
%\item Concentration du signal dans une direction
%\item Parabole de 60\,cm à 5\,GHz $\Rightarrow$ 30\,dBi = *1000 \\
  %dans un cône de quelques degrés
%\item MIMO multiple-input and multiple-output
%\item Polarisation : multiplicateur de débit
%\end{itemize}
%\column{0.3\textwidth}
%\fig{P1070287-crop}{\textwidth}
%\end{columns}
%\end{frame}
%%----------------------------------------------------------------------
%\begin{frame}
%\frametitle{Bilan Radio}
%\begin{itemize}
%\item Longueur d'onde
%\begin{itemize}
%\item 2,4\,GHz \textasciitilde{} 12\,cm
%\item 5\,GHz \textasciitilde{} 5\,cm
%\end{itemize}
%\item Ne passe pas les obstacles \textasciitilde{} longueur d'onde
%\item Arbres, bâtiments, collines
%\item Zone de Fresnel
%\end{itemize}
%\end{frame}
%%----------------------------------------------------------------------
%\begin{frame}
%\frametitle{Produits Radio}
%\begin{columns}
%\column{0.6\textwidth}
%\begin{itemize}
%\item Ubiquity \url{http://ubnt.com/} AirOS
%\item Mikrotik \url{http://mikrotik.com/} RouterOS
%\item 60-\EUR{100} diverses formes d'antenne intégrée. 200-\EUR{300}
  %pour antenne évoluée
%\item PoE Power Over Ethernet
%\item Option Wifi non standard TDMA
%\item AirOS = OpenWRT avec SDK
%\item Ath9k Atheros Qualcomm pilote libre
%\end{itemize}
%\column{0.4\textwidth}
%\fig{IMG_20131108_151905}{\textwidth}
%\end{columns}
%\end{frame}
%%----------------------------------------------------------------------
%\begin{frame}
%\frametitle{Tests Radio}
%\begin{itemize}
%\item 8600m Pech David - Ramassier
%\item 40\,MHz parabole 40\,cm RX -73/-74\,dBm
%\item Rama TX: 102.2, 106.5, 114.0, 112.0\,Mb/s
%\item Rama RX: 99.1, 99.4, 98.9, 99.4 Mb/s
%\item Duplex (RX/TX): 46/48, 47/51, 47/46 Mb/s
%\end{itemize}
%\end{frame}
%%----------------------------------------------------------------------
%\begin{frame}
%\frametitle{Tests Radio 2}
%\begin{itemize}
%\item 10\,MHz Parabole 40\,cm vers Omni
%\item RX -75\,dBm coté Ramassiers (parabole)
%\item Rx -84\,dBm coté Pech David (omni)
%\item Rama TX: 5.63, 5.76, 5.67, 4.95\,Mb/s
%\item Rama Rx: 19.15, 16.40, 13.54, 14.63\,Mb/s
%\item Moins bon en 20\,Mhz, courbe en cloche
%\end{itemize}
%\end{frame}
%%----------------------------------------------------------------------
%\begin{frame}
%\frametitle{Internet}
%\begin{itemize}
%\item Radio $\Rightarrow$ Internet ?
%\item Ligne ADSL classique = 1 IP, parfois fixe
%\item Livraison de plusieurs IP possible, FDN, pro
%\item Sinon tunnel avec logiciel libre OpenVPN
%\item Dans ce cas la ligne ADSL ne va communiquer qu'avec une seule
  %IP, celle du serveur
%\item Le serveur est sur un autre réseau qui a les IP qui nous
  %intéressent
%\end{itemize}
%\end{frame}
%%----------------------------------------------------------------------
%\begin{frame}
%\frametitle{Pont réseau}
%\begin{itemize}
%\item Configuration simple en pont réseau des équipements radio
%\item Comme des câbles ethernet et des switches chaînés
%\item Le réseau a une topologie en arbre, pas de boucle, pas de
  %redondance
%\item Utilisation du firmware standard mode WDS
%\end{itemize}
%\end{frame}
%%----------------------------------------------------------------------
%\begin{frame}
%\frametitle{Protocoles Mesh}
%\begin{itemize}
%\item OLSR (Toulouse sans fil)
%\item Batman
%\item Babel/Babel-Z
%\item OSPF/BGP
%\item Battlemesh
%\item Choix du niveau de complexité
%\end{itemize}
%Note: guifi.net 28600 n\oe{}uds 52459\,km de liens 300 n\oe{}uds / mois
%\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
%\begin{frame}
%\frametitle{Neutralité du réseau}
%\begin{itemize}
%\item Comment gérer la congestion ?
%\item Ne rien faire : les équipements ont une règle par défaut... \\
  %pas si neutre que ça
%\item « tail drop » : neutre mais... par flux
%\item Règles à tetaneutral.net : équité sur le débit
  %instantané. Historique du volume ?
%\item Latence, petit paquets ?
%\item VoIP et service garanti
%\end{itemize}
%\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
%\begin{frame}
%\frametitle{En pratique}
%\begin{itemize}
%\item Trouver un point de collecte
%\item Entreprise TPE/PME locale, avantage présence 9h-17h sur site
%\item Particulier (vacances, clés)
%\item Maison association, salle des fêtes, mairie
%\item Si deux NRA sur la zone $\Rightarrow$ redondance
%\end{itemize}
%\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
%\begin{frame}
%\frametitle{En pratique 2}
%\begin{itemize}
%\item 1 ADSL > 10\,Mbit/s 4 foyers à Monès
%\item 3 ADSL > 10\,Mbit/s 40 foyers à St-Gaudens
%\item 5 ADSL \textasciitilde{} 10\,Mbit/s pour 140 foyers à Sames
  %Wireless dans les Pyrénées Atlantiques
%\item Offre FTTH Orance CELAN cher (500-\EUR{1500}/mois) avec
  %\EUR{5000} de frais d'accès
%\item 40*28 = \EUR{1120}/mois : possible à Saint-Gaudens
%\end{itemize}
%\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
%\begin{frame}
%\frametitle{Points Hauts}
%\begin{columns}
%\column{0.6\textwidth}
%\begin{itemize}
%\item Mat d'antenne TV
%\item Droit à l'antenne en copropriété
%\item Radio amateur (mât 12m et plus, souvent motivés)
%\item Hangar ou bâtiment agricole
%\item Poteau d'éclairage stade ou municipal
%\item Château d'eau, clocher
%\item Compromis négociation/radio/maintenabilité
%\end{itemize}
%\column{0.4\textwidth}
%\fig{alex_20130316}{\textwidth}
%\end{columns}
%\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
%\begin{frame}
%\frametitle{Relai Autonome}
%\begin{itemize}
%\item Electricité en haut de la colline ?
%\item Projet étudiant avec l'IUT de Blagnac
%\item Carte Mikrotik RouterBoard 433 1.2\,Watt
%\item Dec-Jan moyenne mensuelle 1h soleil/jour
%\item 100\,W $\Rightarrow$ 100\,Wh $\Rightarrow$ 5\,W pendant 24\,h
%\item 1,5\,m * 0,5\,m = 0,75\,m$^2$
%\item 20\,kg batteries ? PbAc ou LiFePO$_4$ ?
%\end{itemize}
%\end{frame}
%%----------------------------------------------------------------------
%\begin{frame}
%\frametitle{Réseau radio tetaneutral.net à Toulouse}
%\fig{map_tsf}{.9\textwidth}
%\end{frame}
%%----------------------------------------------------------------------
%\begin{frame}
%\frametitle{Cartographie}
%\fig{aircontrol}{\textwidth}
%\end{frame}
%%----------------------------------------------------------------------
%\section{Hébergement et services}
%%----------------------------------------------------------------------
%\begin{frame}
%\frametitle{Hébergeur et EDF}
%\begin{itemize}
%\item EDF : $0.1372 * 365 * 24 / 1000 = 1.202\,\textup{\euro}$ \\
  %pour 1 Watt en continu pendant un an
%\item Climatisation
%\item Enercoop source renouvelable : $0.1611 \rightarrow
  %1.411\,\textup{\euro}$
%\item Rackable / PC Tour ATX / Ventilation
%\end{itemize}
%\end{frame}
%%----------------------------------------------------------------------
%\begin{frame}
%\frametitle{Hébergement tetaneutral.net}
%\fig{myrys_baie}{.55\textwidth}
%\end{frame}
%%----------------------------------------------------------------------
%\begin{frame}
%\frametitle{Règlement intérieur}
%{\small Dans le cadre de son objet social l'association fournit des services à
%ses adhérents de manière solidaire contre une participation aux frais
%engagés par l'association. Ces services sont gérés par des bénévoles
%sur leur temps libre et de manière amateur. Par conséquence, ces
%services sont fournis sans aucune garantie de qualité, performance,
%disponibilité, délai de réponse aux demandes de support ou de sécurité
%des données et des équipements. L'association ne peut être tenue
%responsable de toute conséquence liée au non fonctionnement ponctuel
%ou définitif d'un service ou d'une perte de donnée ou de
%matériel. Chaque adhérent doit donc s'assurer par lui même de pouvoir
%disposer de sauvegardes de données et d'un service de secours
%convenant à ses besoins en cas de défaillance d'un ou plusieurs
%services fournis par l'association.
%}
%\end{frame}
%%----------------------------------------------------------------------
%\begin{frame}
%\frametitle{Historique 3}
%\begin{itemize}
%\item Juillet 2012 début du remboursement du prêt de \EUR{12000}, rythme \textasciitilde{} \EUR{1000}/mois
%\item Octobre 2012 FAI à Monès
%\item Novembre 2012 216 adhérents pour \EUR{2600}/mois de service pour \EUR{900}/mois de frais
%\item Janvier 2014 428 adhérents \EUR{5800}/mois service \EUR{3600}/mois de frais
%\item Mai 2014 535 adhérents \EUR{7400}/mois service \EUR{3600}/mois de frais
%\item Juin 2015 730 adhérents \EUR{11400}/mois service \EUR{3600}/mois de frais
%\end{itemize}
%\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{Récapitulatif Association - Septembre 2018}

{\scriptsize\centering

\begin{tabular}{lrrrrrrrrr}
\hline
Service            & total   & infra & adh & gratuits & payés &   \euro &    \% \\
\hline
abo Banyuls        &     1   &     0 &   1 &        0 &     0 &    0.00 &   0.0 \\
abo Carla-Bayle    &     1   &     0 &   1 &        0 &     0 &    0.00 &   0.0 \\
abo Cazeres        &    17   &     0 &  17 &        1 &     3 &   43.33 &   0.8 \\
abo Fabas          &     6   &     0 &   6 &        0 &     6 &  154.00 &   2.7 \\
abo Goyrans        &    25   &     0 &  25 &        0 &    23 &  606.00 &  10.8 \\
abo Mauvaisin      &    26   &     0 &  26 &        1 &    17 &  468.00 &   8.3 \\
abo Mones          &    13   &     0 &  13 &        1 &    11 &  274.33 &   4.9 \\
abo Montescot      &    13   &     0 &  13 &        0 &     7 &  196.00 &   3.5 \\
abo Toulouse       &   136   &     1 & 135 &        5 &    71 & 1045.17 &  18.6 \\
abo Toulouse Fibre &    54   &     1 &  53 &        0 &    44 & 1309.00 &  23.3 \\
Hosting            &    95   &     8 &  87 &        0 &    45 & 1012.00 &  18.0 \\
VM                 &   174   &    26 & 148 &        4 &    51 &  455.67 &   8.1 \\
TOTAL              &   592   &    57 & 535 &       12 &   284 & 5618.50 & 100.0 \\
\hline
\end{tabular}

~

\begin{tabular}{rrrrrr}
\hline
   Adhesions & gratuites& payées &  euros & moyenne \\
\hline
         719 &        15&    331 & 550.50 &   19.96 \\
\hline
\end{tabular}

}

\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\section{Conclusion}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}
\frametitle{Peopleware}
\begin{itemize}
\item Motivation pour avoir du débit et/ou de la neutralité
\item Comprendre les limites d'une association et du bénévolat
\item Chercher l'aide technique auprès des autres associations
\item Tout types de public, de professionels passionés à retraités «\,pas internet pas de petits enfants à la maison\,»
\end{itemize}
\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}[plain]
\begin{center}
\Huge{Questions ?}
\end{center}
\vfill
\begin{flushright}
\url{mailto:question@tetaneutral.net}
\end{flushright}
\end{frame}
%----------------------------------------------------------------------
\end{document}
